
重庆医科大学附属永川医院
采购公告
项目号：2026ZW028
	项目名称
	兴龙湖院区行政综合楼5楼会议室音响设备
	采购方式
	议价采购

	联系地址
	重庆市永川区重医附属永川医院（兴龙湖院区）行政综合楼21楼采购办
	联系人
	刘桂玲

	联系电话
	18223358795

	报名及递交资质时限
	2026年5月19日0：00至2026年5月21日24：00

	递交方式
	请在规定时间内使用顺丰快递邮寄或送达纸质版给采购办刘桂玲（请务必写清楚项目名称及联系方式，1份资料）

	项目采购时间
	待定

	采购品目
	备注

	兴龙湖院区行政综合楼5楼会议室音响设备
	
资金来源：医院自筹

	总预算4.9万元
	

	供 应 商 资 格 要 求
	（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录；
资质要求：
响应公司资质
1、营业执照三证合一（副本）
2、响应公司委托负责本次采购事宜人的授权委托书。
3、负责本次采购事宜人的身份证复印件。
[bookmark: _GoBack]需提供最新三证合一的资质复印件。

需提供最新三证合一的资质复印件。
附件1：兴龙湖院区行政综合楼5楼会议室音响设备的技术要求
附件2: 兴龙湖院区行政综合楼5楼会议室音响设备的商务需求
附加3：报价单参考模板
附件4：技术偏离表
附件5：商务偏离表

特别说明：
特别要求：报名资料封面上必须注明项目名称、联系人、联系方式、邮箱号码等信息。
报名文件内需要包含：报名资料+报价单+技术/商务偏离表等。（只需要1份，请使用顺丰邮寄或送达纸质版）



附件1： 
兴龙湖院区行政综合楼5楼会议室音响设备的技术参数要求
1. 项目一览表
	序号
	产品名称
	计量单位
	数量
	备注

	1
	全频扬声器
	台
	4
	

	2
	数字反馈抑制器
	台
	1
	

	3
	数字音频处理器
	台
	2
	

	4
	电源时序器
	台
	1
	

	5
	双通道功率放大器
	台
	2
	

	6
	会议混音处理器
	台
	2
	



2、 采购技术参数需求
（一）全频扬声器
1．频率范围：55Hz～20kHz（或不劣于此范围）；
2．额定功率：≥300W；
3．灵敏度：≥97dB（1W/1m）；
4．最大声压级（峰值）：≥128dB；
5．额定阻抗：8Ω；
6．单元配置：低音单元：1×12英寸（65mm音圈），高音单元：1×44mm压缩驱动器；
7．输入连接：NL4（1+，1-）；
8．覆盖角度（水平×垂直）：120°×60°；
9．安装方式：配备M8吊装点。
（二）数字反馈抑制器
1．信噪比：＞102dB（A计权）；
2．显示屏：≥2英寸中文彩色液晶显示屏；
3．幻象电源：每路输入通道独立控制，支持48V幻象电源；
4．工作电压：100V～240V AC，50/60Hz；
5．输入接口：XLR复合插接口，每通道独立电平调节；
6．动态陷波器：每通道≥24个，工作频率范围20Hz～20kHz；
7．响应时间：快速、中速、慢速三档可调；
8．啸叫抑制：自动扫描并抑制啸叫点；
9．噪声门：具有噪声门功能；
10．输入压缩：具有压缩功能；
11．核心芯片：采用国产化集成DSP芯片；
12．控制软件：支持PC调试软件；
13．面板安全锁：支持一级锁和二级锁；
14．用户模式：≥20组；
15．移频功能：每路至少提供四档移频频率可选。
（三）数字音频处理器
1．采样率：96kHz；DSP处理：32-bit，400MHz；A/D、D/A转换：24-bit；
2．输入/输出接口：≥4路XLR输入，≥8路XLR输出；
3．控制方式：支持USB、LAN、RS485、Wi-Fi连接电脑客户端，支持通道复制与联调；支持自定义输入/输出通道名称；RS485接口支持第三方中控系统；
4．预设程序：可存储≥24种用户程序；内置信号发生器（粉红噪声、白噪声、正弦波），信号幅度可调；
5．级联扩展：通过RS485接口可串联多台设备；
6．均衡与滤波：每路输入/输出均设有≥10段PEQ；高/低通滤波器参数可独立调整；
7．延时参数：最大延时≥1000ms，延时单位可选ms、m、ft；延时步进最小≤0.001ms；
8．滤波器斜率：高/低通滤波器的IIR滤波器斜率可独立设置；
9．噪声门：输入通道支持噪声门调节，调节范围-120dB～-20dB。
（四）电源时序器
1．电源输出：≥8路滤波输出通道，外加≥2路辅助输出通道，每路延时开启/关闭时间可独立设置；
2．显示与操作：≥2英寸彩色液晶屏，支持中英文切换，实时显示电压、日期时间、通道状态；面板支持Lock锁定；
3．通信与控制：配置RS232串口、TCP/IP网口；支持安卓/iOS APP及电脑通过局域网无线控制；每台设备具有独立ID编码，支持一键开关机及场景调用；
4．定时功能：内置时钟芯片，支持定时开关机；
5．场景存储：≥8组设备开关场景数据；
6．级联控制：支持多台设备级联，级联状态自动检测与设置，具备触发功能；
7．远程集中控制：支持远程集中控制；
8．调试软件：支持PC软件调试，可对每路独立编辑、远程控制。
（五）双通道功率放大器
1．立体声功率（8Ω）：≥2×800W；
2．立体声功率（4Ω）：≥2×1120W；
3．桥接功率（8Ω）：≥2240W；
4．频率响应：20Hz～20kHz，+0/-1dB；
5．总谐波失真（1kHz，8Ω）：≤0.08%；
6．互调失真：≤0.35%；
7．转换速率：＞10V/μs；
8．电压增益：35±1dB；
9．信噪比：＞100dB；
10．输入灵敏度：0.775V/1V/1.4V 可选；
11．输入阻抗：平衡≥20kΩ，非平衡≥10kΩ；
12．保护功能：具备直流、过载、过热、异常信号保护；
13．通风方式：由前向后空气对流；
14．冷却方式：强制风冷，风扇转速随温度自动调节。
（六）会议混音处理器
1．输入阻抗：麦克风输入≥8kΩ，线路输入≥50kΩ；
2．输出阻抗：≤2000Ω；
3．信噪比：＞60dB；
4．数码混响时间：≥200ms；
5．频率响应：50Hz～20kHz；
6．功耗：≤12W；
7．供电方式：AC 220V / 50Hz。
8．本设备用于会议室多路麦克风信号混音及基础混响处理，投标人应提供具体输入/输出接口数量及类型。
三、其他要求
1.供货方负责本项目全部设备的安装与调试工作，服务范围包括安装过程中所需的所有耗材（包括但不限于线材、管材、连接件等）。所有施工须符合国家及行业相关标准，并满足采购方现场管理要求。
2.设备安装调试完成后，须为采购方使用人员提供系统培训，确保其能够完全掌握设备的使用方法及日常维护技能。
3.培训内容应包含针对本项目定制的使用教程文档及视频资料（非产品通用说明书），文档内容应涵盖本项目所有产品的使用方法，包括设备开机、使用、关机全周期操作流程。
4.若采购方更换设备使用人员，供货方须再次提供培训服务，不再另行收费。
5.供货方应自行踏勘现场，核算所需耗材及费用；联系人：张老师，联系电话： 15923134414。
                                                            


附件2：兴龙湖院区行政综合楼5楼会议室音响设备的商务需求
1.质保期3年及以上。供货方提供的产品须为正规厂家生产的全新合格产品，产品质量须符合国家相关的产品质量标准，验收时提供产品合格证。
2.项目地点：重庆医科大学附属永川医院指定地点。
3.工期要求：合同签订后，成交供应商接到采购方电话通知后3天内到货，到货后7天内完成安装调试。
4.运输与安装：4.1货物运输及安装中，供货方应采取有效的安全措施，保证工作人员和其他人员的人身安全，并承担因安全事故导致的一切经济和法律责任。如有损坏财产须照价赔偿。4.2供货方负责本项目全部设备的安装与调试工作，服务范围包括安装过程中所需的所有耗材（包括但不限于线材、管材、连接件等）。所有施工须符合国家及行业相关标准，并满足采购方现场管理要求。
5.报价要求：报价为包干价，包含但不限于货款、税费、运输费、保险费、安装费、辅材费、调试费、培训费等各项费用。因供货方自身原因导致的漏项、少算，相关费用由供货方自行承担，采购方不再另行支付。
6.验收方式：供货方按期供货安装，调试正常运行后采购方组织双方验收，合格后双方共同签字确认。
7.付款方式：
7.1合同签订后，供货方向采购方转账支付合同金额的8%作为履约保证金。
7.2验收合格后，供货方提供验收资料、有效合法的发票，经采购方审核无误后 60日内以转账方式向供货方支付合同价款100%；因供货方开具发票不符合要求的，采购方有权拒绝支付合同价款且不承担任何延迟履行的责任。
7.3  质保期满后设备无任何质量问题，履约保证金无息退还供货方，质保期从设备验收合格的次日起开始计算。
8.售后服务：
8.1维修服务：供货方接到维修通知后，响应时间不超过2小时，并在6小时内派维修人员到达现场处理。质保期内免费维修或更换，质保期外维修只收取材料费。
8.2巡检服务：每季度至少开展一次设备巡检，对巡检中发现的问题及时整改，并出具书面巡检报告及整改报告。
8.3现场技术支持服务：采购方举办重要会议或活动时，须派技术人员到场提供技术支持和保障，确保会议期间设备正常运行。
9. 培训服务：
9.1设备安装调试完成后，供货方须为采购方使用人员提供系统培训，确保其能够完全掌握设备的使用方法及日常维护技能。
9.2培训内容应包含针对本项目定制的使用教程文档及视频资料（非产品通用说明书），文档内容应涵盖本项目所有产品的使用方法，包括设备开机、使用、关机全周期操作流程。
9.3若采购方更换设备使用人员，供货方须再次提供培训服务，不再另行收费。







附件3：
报价单参考模板
	序号
	名称
	生产厂家
	品牌
	规格型号
	数量
	计量单位
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	大写金额
	

	...
	质保期（年）
	

	...
	工期(天)
	



注：
1.本次报价须为人民币报价。报价表应包含产品的名称、品牌、规格型号、生产厂家、计量单位、单价、数量、金额等内容。以上报价均为均为包干价，包含但不限于货款、税费、运输费、保险费、安装费、辅材费、调试费、培训费等各项费用；因供货方自身原因造成漏报、少算，相关费用由供货方自行承担，采购方不再另行支付。
2.请供应商完整填写本表；
3.该表可扩展；
4.产品名称以产品出厂证明上的实际名称为准。

供应商：                  法定代表人或法定代表人授权代表：
 （供应商公章）                         （签字或盖章）


                                            年     月     日



























附件4：
技术（质量）响应偏离表
项目名称：
项目编号：
	序号
	技术（商务）要求
	响应情况（请据实描述）
	差异说明

	1
	***
	
	

	2
	***
	
	

	3
	***
	
	

	...
	
	
	


 供应商：                      法定代表人（或其授权代表）或自然人：
（供应商公章）                               （签署或盖章）
                                              年    月    日
注：
1、本表即为对本项目“附件1、技术需求”中所列要求进行比较和响应；
2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。



















附件5：
商务响应偏离表
项目名称：
项目编号：
	序号
	商务要求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



供应商：                              法定代表人（或其授权代表）或自然人：
   （供应商公章）                                （签署或盖章）  
                                            年     月     日
注：
1、本表即为对本项目“附件2、商务需求”中所列要求进行比较和响应；
2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。。
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