**兴龙湖院区教学部学生公寓空调阳光推介需求**

**一、项目概况**

1.采购数量：1.5p挂机空调302台。

2.项目预算：75.5万元。

3.资金来源：医院自筹。

4.项目地点：重庆医科大学附属永川医院兴龙湖院区教学部。

**二、技术参数要求**

1.变频一级能效。

2.APF≥5.5。

3.制冷量≥3.5kW。

4.制热量≥5.0kW。

5.制冷季节耗电量≤335（kW·h）。

6.制热季节耗电量≤280（kW·h）。

7.循环风量≥680m³/h。

8.室内机高风噪音≤37dB。

9.室外机高风噪音≤52dB。

 10.空调技术参数中额定制冷量(或制冷量)、额定制热量(或制热量)、制冷季节耗电量、制热季节耗电量、全年能源消耗效率(或全年性能系数)APF值以中国能效标识网查询结果为准(能效标识网公示时间不得晚于本项目招标公告公示起始时间)。在投标文件中，需提供相关的截图或其他证明材料并加盖公章。

11.产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的复印件或“全国认证认可信息公共服务平台”(http://cx.cnca.cn)的认证信息截图并加盖公章。

12.集中控制系统功能需提供空调制造商出具的技术资料证明（包括宣传资料或承诺函）； 如采用第三方模块实现集中控制系统，还需要空调制造商或投标人提供针对本项目空调采用第三方模块实现相关功能后不影响保修的承诺函，并加盖空调制造商或投标人公章。

**三、商务要求**

1.资质材料：有效的三证合一营业执照。

2.质量保证：产品不低于6年免费质保，提供服务承诺书，并加盖投标人公章。签订合同后，提供中标产品的免费质保期书，须加盖中标产品制造商公章，如不能提供，则视为中标人违约，采购人有权解除合同，并全额扣除履约保证金。

3.现场勘查：投标人自行勘查现场，联系人及电话：唐敏 13629737031。

4.报价要求：投标报价均为包干价，包含但不限于货款、运输费、保险费、安装费（含打孔、外机支架、加长铜管、冷凝水管和安全防护）、调试费、人员培训费、税费等各项费用。报价表见附件。

5.工期：合同签订后，20个工作日内完成。

附件

报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 1.5P挂机空调 |  |  | 302 | 台 | 　 | 　 |  |
| 2 | 合 计（元） | 　 | 　 |
| 3 | 质保期（年） |  |  |
| 4 | 工 期（天） |  |  |